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Актуальность исследования связана с потребностью в методах измерения, способных работать в экстремальных условиях микромасштабных потоков. Развитие микроэлектромеханических систем и микрофлюидных устройств, где процессы кипения и теплообмена носят ярко выраженный нестационарный характер, требует датчиков, сочетающих высокое быстродействие, чувствительность и миниатюрность, что характерно для пьезорезистивного метода.
Целью данной работы было экспериментальное исследование метода измерения давления в потоке жидкости с использованием датчика, основанного на пьезорезистивном эффекте. В ходе работы решались задачи изучения физических основ пьезорезистивного эффекта, конструкции MEMS датчиков, сборки экспериментальной установки с замкнутым контуром циркуляции и мини-каналом с нагревателем, а также освоения методики измерения давления в мини-канале.
Методология основана на экспериментальном измерение давления в замкнутом контуре с циркулирующей жидкостью с разными значениями мощности подаваемой на нагреваемый элемент в мини-канале, регистрация происходит при помощи датчика давления DMP . 
Проведенное исследование показало применимость пьезорезистивных датчиков в измерение давление в охладительных системах. Анализ данных позволил сопоставить разные режимы течения жидкости: от стационарного потока до активного кипения в канале, что проявлялось в росте среднего давления и флуктуаций сигнала с датчика. Оценка суммарной погрешности измерений составила , что является приемлемой в рамках данного эксперимента.
В заключение установлено, что пьезорезистивный датчик давления является эффективным инструментом для регистрации как статических, так и динамических изменений давления в гидродинамических системах. Практическая значимость работы заключается в демонстрации применения данного метода для мониторинга процессов в микрофлюидных и охладительных системах. Для более детального изучения высокочастотных флуктуаций предложено дополнить установку пьезоэлектрическим сенсором.
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